**Załącznik nr 2 SWZ**

# 

# **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

# 

| **L.p.** | **MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KOPAKI WRAZ PRZYCZEPĄ** | **Wypełnia Wykonawca wpisując:**  **parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego pojazdu**  **lub określenie spełnia/nie spełnia** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I.** |  |  |  |
| 1. | -koparka kołowa klasy 14-16t  -głębokość kopania 6m  -moc silnika 91kw przy pojemności silnika 4,8l  -rok produkcji powyżej 2012  -przebieg do 10 000mth  -prędkość jazdy do 40km/h  - ramię łamane 3x  -stabilizatory  -lemiesz  -głowica uchylno-obrotowa + szczypce  -szybkozłącze na ramieniu  -łyżka typu skandynawskiego  -Łyżka wąska  - układ centralnego smarowania  - Klimatyzacja  - Webasto  -pełna linia hydrauliczna  - możliwość podłączenia przyczepy samowyładowczej  - Kamera  -widły do palet na szybkozłącze 1,2m  -szczotka 1,5m na szybkozłącze  **przyczepa** o ładowności 8 ton, wywrotka wychylana hydraulicznie |  |  |

***W przypadku pominięcia w kolumnie nr 3 określenia, że oferowany pojazd spełnia wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyjmuje, że oferowany pojazd spełnia te wymagania w brakującym zakresie.***

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

…......................................................................

Pieczęć Wykonawcy oraz podpis wraz z pieczęcią

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy