**Załącznik nr 2 SWZ**

#

# **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

#

| **L.p.** | **MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KOPAKI WRAZ PRZYCZEPĄ**  | **Wypełnia Wykonawca wpisując:****parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego pojazdu****lub określenie spełnia/nie spełnia** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I.** |  |  |  |
| 1. | -koparka kołowa klasy 14-16t-głębokość kopania 6m-moc silnika 91kw przy pojemności silnika 4,8l-rok produkcji powyżej 2012-przebieg do 10 000mth-prędkość jazdy do 40km/h- ramię łamane 3x-stabilizatory-lemiesz-głowica uchylno-obrotowa + szczypce-szybkozłącze na ramieniu-łyżka typu skandynawskiego-Łyżka wąska- układ centralnego smarowania- Klimatyzacja- Webasto-pełna linia hydrauliczna- możliwość podłączenia przyczepy samowyładowczej- Kamera-widły do palet na szybkozłącze 1,2m-szczotka 1,5m na szybkozłącze**przyczepa** o ładowności 8 ton, wywrotka wychylana hydraulicznie |  |  |

***W przypadku pominięcia w kolumnie nr 3 określenia, że oferowany pojazd spełnia wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyjmuje, że oferowany pojazd spełnia te wymagania w brakującym zakresie.***

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

…......................................................................

 Pieczęć Wykonawcy oraz podpis wraz z pieczęcią

 osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy